**Materialeliste Lejerbo Rosenhøj. D. 23-02-2023**

**Lofter alle rum.**

**Dyrup Robust 5 = Råhvid S-0500-N.**

**Vægge I stue + værelser + entre.**

**Dyrup Robust 5 = Råhvid S0500-N.**

**Vægge I køkken og bad.**

**Dyrup Robust 25 = Råhvid S0500-N.**

**Vinduesvægge.**

**Dyrup Robust 25 = Modehvid S0802-Y.**

**Radiatorer.**

**Beckers Snedkerifinish. = Modehvid S0802-Y**

**Altan loft + Vægge.**

**Beckers GT 20. = Modehvid S0802-Y.**

**Vinduer.**

**Beckers vinduesmaling = Sort.**

**Hvide Vinduer. = Becker Living 40. kalkhvid.**

**Træværk.**

**Beckers. Rosenhøj 1200 Living**

**Beklædning på vægge.**

**Køkken. = Glasvæv.**

**Badeværelse. = Glasfilt.**

**Alle andre rum. = Rutex Erfurt Rauhfaser 52 Pro.**